Izgradnja nadzemnih vodova

Obrada novog gradiva; 24.3. 2020.

**Električne Mreže** – III2 odjel

Naučiti i odgovoriti na pitanja.

Izgradnja nadzemnih vodova prema vrsti i opsegu se može podijeliti na karakteristične etape:

* Pripremni radovi
* Građevinski radovi
* Elektromontažni radovi
* Završni radovi

U pripremne radove se ubrajaju lokacija i izgradnja privremenih objekata, krčenje i ravnanje terena i sl. ne smije se pristupiti izgradnji ako prethodno nisu riješeni svi detalji izrade te ishođene sve suglasnosti i dopuštenja

U građevinske radove spadaju iskopi jama, izrada oplate, armiranje i betoniranje temelja te sastavljanje i podizanje stupova.

U elektromontažne radove spada montaža vodiča, izolatora, užadi spojne i druge opreme.

Završni radovi obuhvačaju s.ve radove koji slijede nakon zatezanja vodiča kao npr. Radove oko uzemljenja, izrada premoštenja, galvansko izjednačavanje, dotezanje vijaka ...

Ponavljanje

1. Koje su karakteristične etape izgradnje nadzemnih vodova?
2. Što se ubraja u pripremne radove?
3. Što spada u građevinske radove?
4. Koji su to npr.elektromontažni radovi?
5. Što obuhvaćaju završni radovi?